{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["簡易マニュアル","本体設定","出力設定"],"not_rendered":{"charts":0,"images":19,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"簡易マニュアル","index":0,"n_rows":302,"n_cols":13,"rows_kept":302,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["BLuE LOGでのExcelファイルへの使用するロガーの定義や測定ログの取得に関する定義をExcelマクロを組込んだ本ブックを利用することで、定義入力のサポートを行う。"]
["本マニュアルは本ブックを使用した、BLuE LOGの操作方法を説明します。"]
[null,"※詳細な操作方法はマニュアルを参照して下さい。",null,null,null,null,null,"https://smart-blue.net/log/"]
[]
["➤ 本Excelブックを使用したロガーの定義から測定ログ取得の流れ"]
[null,"・準備するもの"]
[null,"　・BLuE LOGをインストールしたWindowsPC（BLuE LOGのライセンスは取得、設定済とする）"]
[null,"　・ロガー(LR8514、LR8515、TR-71wb、TR72wb）"]
[null,"　・本Excelファイル（BLuE LOG簡易サンプル.xlsm）"]
[null,null,"※保存時の拡張子は「.xlsm」（Excelマクロ有効ブック）で保存して下さい"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"※【XXX】","：本簡易マニュアルでの操作説明あり"]
[null,"※Excel(BLuE LOG)：ロガーへの測定記録の予約設定や測定記録の取得はBLuE LOG本体の起動や連携が必要。"]
[]
["➤ 本Excelブックでの入力支援"]
["［本体設定]"]
[null,"・機種：プルダウンより使用機種(LR8514、LR8515、TR-71wb、TR72wb）を選択可"]
[null,"・記録間隔：プルダウンより記録間隔が選択可"]
["［出力設定]"]
[null,"・ボタン操作による入力支援"]
[null,"　①[本体設定］シートで定義したロガーのチャネル１の測定種類を取得するものとして［出力設定］シートに自動に展開"]
[null,"　②[本体設定］シートで定義した測定の予約開始／終了日時を測定ログの抽出範囲として自動入力する。"]
[null,"　③取得対象の測定ログを反映する記載シートを自動で生成"]
[null,"　　記載シートの先頭列にロガー名称や抽出開始／終了日時や記録間隔などを基に、各行に測定日時を出力する"]
[null,"・その他"]
[null,"　機種の入力は[本体設定]シートで定義された機種名をプルダウンより選択可"]
[null,"　シリアル№は該当行の機種に対応するシリアル№（[本体設定]シートで定義したもの）をプルダウンより選択可"]
["【本体設定シートでのロガー定義と予約設定】"]
["　①「本体設定」シートに使用するロガーの機種、シリアル№を入力します。"]
["　②測定記録を行う日時や記録間隔を設定します"]
[null,"・予約開始／終了日時",null,"：「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」の形式で入力（秒は省略可）"]
[null,null,null,"　未来日時であること、予約開始＜予約終了であること"]
[null,null,null,"　※おんどとり（TR-7シリーズ）のロガーは予約終了日時を保持しないため予約終了日時は作用しない"]
[null,null,null,"　　⇒予約終了日時の経過後に「測定停止」ボタンで測定記録を停止（ロガー本体の「REC/STOP」ボタンで停止）するか、"]
[null,null,null,"　　　連続記録をワンタイム(設定値：0)で行うと記録可能な件数の上限到達で記録は停止する。"]
[null,null,null,"　　　"]
[null,"・記録間隔",null,"：プルダウンより記録間隔を設定"]
[null,null,null,"　※一部の記録間隔は特定のロガーにのみ対応（ロガーとの組み合わせにより入力エラーとなるケースあり）"]
[]
[null,"・連続記録",null,"：ワンタイム(設定値：0)を入力。　※簡易版としての説明はワンタイムのみで説明"]
[null,null,null,"　エンドレス(設定値：1)の場合、記録可能な上限到達で古い記録データを上書きし測定記録を継続する。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【予約設定の送信】"]
[null,"予約設定を行うロガーを選択し、「送信」ボタンを押下"]
[null,"※「連携」状態であること"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"・設定処理が正常終了すると、ロガーの設定情報を取得し表示する"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"※エラーの場合、エラー列にエラー事由を表示しますので、内容を確認し再処理を実施"]
[]
["【出力設定シートの定義】"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　①「①ロガーを展開」ボタン押下で「本体設定」シートで定義したロガー情報を反映します。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　　※記載シート名や抽出開始／終了日時の情報など、本シートでの定義情報をクリアする"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　②「抽出日時を自動設定」ボタン押下で「本体設定」シートで予約開始／終了日時より"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　抽出開始／終了日時を入力し、記載シート名の自動入力を行います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　　※空欄の場合のみ自動設定する"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　③「記載シート作成」ボタン押下で測定ログ反映用の記載シートを作成します。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　　※記載シート名や抽出開始／終了日時が空欄の場合は②「抽出日時を自動設定」の"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　　　処理を行います"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【測定ログの取得】"]
["　①取得対象ロガーの行を選択し「測定ログ」ボタン押下で測定ログを取得し記載シートに反映する"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【その他】"]
[null,"・「本体設定」シートでの機種名の入力はプルダウンより選択"]
[null,"　⇒対象の機種はBLuE LOGver1.0の対象ロガー（LR8514、LR8515、TR-71wb、TR-72wb）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"・「出力設定」シートでの機種名、シリアル№、番号の入力はプルダウンより選択"]
[null,"⇒機種　　　：「本体設定」シートで定義されたロガーの機種"]
[null,"　シリアル№：「本体設定」シートで定義した当該行の機種のシリアル№をプルダウンより選択可"]
[null,"　番号　　　：当該行で入力した機種の有効番号をプルダウンより選択可"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【起動方法】"]
[null,"・BLuE LOG本体の起動：BLuE LOGのショットカットアイコンで起動する"]
[null,null,null,"　　　※LR8514、LR8515のロガーを使用する場合、事前にPCとのペアリング済であること"]
[]
[]
[]
[]
[null,"・BLuE LOGアドインの起動：BLuE LOGアドインのショットカットアイコンで起動しExcelファイルを選択する"]
[]
[null,null,null,"　　　※本ブック（BLuE LOG簡易サンプル.xlsm、または本ブックを名称変更してご利用中のファイル）を選択して下さい。"]
[null,null,null,"　　　　本ファイルをオープン中の場合は一旦閉じて、Excelアドイン起動により本ファイルを選択し開き直して下さい。"]

{"sheet":"本体設定","index":1,"n_rows":28,"n_cols":19,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,2],[0,9,1,14],[0,16,1,18]]}
["本体の設定、測定／停止",null,null,null,"本体設定（2行目は共通設定）",null,null,null,null,"受信情報",null,null,null,null,null,null,"測定記録データ"]
[]
["機種","シリアルNo.","操作日時","エラー","記録間隔","連続記録","予約開始","予約終了","オプション","状態","記録間隔","連続記録","予約開始日時","予約終了日時","バッテリー","オプション","記録開始時刻","記録終了時刻","記録間隔"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"出力設定","index":2,"n_rows":3,"n_cols":21,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,3],[0,5,0,12],[0,13,1,15]]}
["測定器、取得データの指定",null,null,null,null,"記録シートへの転記情報（2行目は共通設定）",null,null,null,null,null,null,null,"記録情報",null,null,"測定結果情報"]
[]
["名称","機種","シリアルNo.","番号","エラー","記載シート","名称\n記載行","記録\n開始行","抽出開始日時","抽出終了日時","表示間隔","スケーリング\n係数a","スケーリング\n係数b","記録開始時刻","記録終了時刻","記録間隔","取得開始時刻","取得終了時刻","最小","最大","現在値データ"]